**新建和田至若羌铁路SDJC标工程项目物资联合招标采购（旅服信息系统、局端扩容、安检系统）招标公告**

**招标编号：HRSD-2021LH-07**

## 1.招标条件

本次招标新建和田至若羌铁路项目可研报告已批复；现建设资金已落实，招标项目部中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司和若铁路SDJC1标项目经理部、中铁三局集团电务工程有限公司和若铁路SDJC2标项目经理部（项目：新建和田至若羌铁路）。现对旅服信息系统、局端扩容、安检系统进行国内公开招标采购，欢迎符合条件的投标人积极参与。

## 2.项目概况

2.1 工程概况：

新建和田至若羌铁路位于新疆维吾尔自治区南部和田地区和巴音郭楞蒙古自治州境内。该线从在建格库铁路若羌站接轨，经过若羌、且末、民丰、于田、策勒、洛浦、和田等7个市（县）及新疆生产建设兵团第二师三十七团、三十八团、第十四师二二五团，接入本线终点喀和铁路的和田站。

线路沿昆仑山北麓的山前洪积平原和塔克拉玛干沙漠南缘基本与G315并行自东向西延伸，是南疆通往内地又一便捷通道的重要组成部分。线路全长825.476km，其中和田地区境内长403.653km，巴音郭楞蒙古自治州境内长421.823km。

2.2 主要技术标准

1）铁路等级：Ⅰ级。

2）正线数目：单线。

3）限制坡度：6‰。

4）旅客列车设计行车速度：120公里/小时、线路平面预留发展条件。

5）最小曲线半径：1600米。

6）到发线有效长度：850米。

7）牵引种类：内燃，预留电化条件。

8）机车类型：HXN系列。

9）牵引质量：4000吨。

10）闭塞方式：自动站间闭塞。

## 3.投标人资格要求

见招标公告附表。

## 4．招标文件的获取

4.1招标文件获取：凡有意参加投标者，请于2021年 6 月 8 日至2021年 6 月 12 日，每日上午9时30分至13时00分，下午15时00分至18时00分（北京时间，下同），在新疆乌鲁木齐市新市区北京南路895号豪威大厦22层2211室持企业工商营业执照、法定代表人授权委托书、被委托人本人身份证明、汇款凭证（以上证明材料均为原件或加盖公章的影印件）购买招标文件，同时需提供上述资料的复印件一套。

**4.2 招标文件每包件售价100.00元，招标文件一经售出，不论中标与否，购买费用概不退还。**

**购买须知：投标人根据所购买包件售价，将标书款足额汇至指定账户（具体银行信息见联系方式），同时须在汇款凭证上注明招标编号及包件号。**

**招标文件购买指定账户：标书费采用汇款形式支付（必须由投标人公司账户汇款，个人账户不予受理），请汇至：**

**开户名称：中铁物总国际招标有限公司**

**帐 号：7005035**

**开户银行：交通银行北京西单支行**

招标人不接受其他形式的交款（汇款必须是以单位名义，招标人不接收个人汇款）。

投标人须在汇款凭证上注明招标编号及包件号。

4.3**有关招标文件的补遗和答遗文件电子邮件发送至[3340396007@qq.com](mailto:634641986@qq.com)。**

## 5．投标文件的递交

**5.1投标文件递交的时间为：2021年 6 月 29 日 10 时 00分至11 时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为： 2021年 6 月 29 日11时00 分，开标时间： 2021年 6 月 29 日11时00 分，递交地点：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心(地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街乌鲁木齐益民大厦5层)。如因疫情原因延期，另行通知。**

5.2逾期送达或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

5.3招标人不接受未报名购买招标文件或未足额支付标书款的投标人所递交的投标文件。

## 6．发布公告的媒介

**本次招标公告在****中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、新疆公共资源交易网(http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy)同时发布**。

## 7．联系方式

7.1**招标人：中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司和若铁路SDJC1标项目经理部和中铁三局集团电务工程有限公司和若铁路SDJC2标项目经理部**

**\*SDJC1标（通号公司标段）联系人：李世隆 18737955363 邮箱：shthhrxmbwzb@163.com**

**SDJC1标地址：新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县老供销社大楼**

**\*SDJC2标（三局电务公司标段）联系人：祝锡勇 15303549059 邮箱：[452473871@qq.com](mailto:634641986@qq.com)**

**SDJC2标地址：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末线丝绸西路13号中铁三局**

7.2招标代理机构：

中铁物总国际招标有限公司

联系人：张晨

地 址：乌鲁木齐市新市区北京南路895号豪威大厦22层2211室

电 话：0991-3812159 18129222929

传 真：0991-3812159

网 址：[http://www.crmsc.com.cn](http://www.crmsc.com.cn/)

邮 箱：[3340396007@qq.com](mailto:3340396007@qq.com)

邮 编：830011

账户名称：中铁物总国际招标有限公司

开 户 行：交通银行北京西单支行

账 号：7005035

行 号: 301100000162

## 8. 公告附件

附件1：招标物资包件一览表；

**附件1：**

**新建和田至若羌铁路SDJC标工程物资联合招标采购（旅服信息系统、局端扩容、安检系统）包件一览表**

**招标编号：HRSD-2021LH-07**

| 包件号 | 序号 | 物资名称 | 规格  型号 | 计量  单位 | SDJC1  需求 | | SDJC2  需求 | | 本次需求总数 | 投标人资格要求 | 交货  地点 | 交货  日期 | 交货  状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR-XX-LFXXXT旅服信息系统 | 一 | 旅服平台 | | | | | | | | 1.营业范围：投标人须在中华人民共和国境内依法注册，注册资金不少于1000万人民币；投标人须为投标主要物资的制造商或其对本包件的唯一授权代理商；投标人具有电子与智能化专业承包贰级资质。  2.财务能力要求：投标人提供2017-2019年度经注册会计事务所审计的财务会计报表。  3.生产能力要求：投标物资生产能力满足现场供货要求。  4.质量能力保证：投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的质量管理体系认证证书，代理商需提供生产制造商的质量管理体系认证证书。）  5.供货业绩要求：  5.1投标产品具有2016年至2020年设计时速120km/h及以上的大中型铁路供货业绩和开通运营一年及以上的大中型铁路业绩旅服系统铁路应用业绩，在满足上述要求的业绩中大中型铁路旅服系统应用业绩的累计应用数量全线不少于9个车站。以上均须提供供货合同（须含项目名称、合同清单（可隐去价格）和合同各方盖章页）及相应的中国铁路XX局集团有限公司或原铁路局主管站段及以上业务单位出具的用户证明文件。  5.2投标人所投相关联产品应为国家知名品牌，并提供主要物资的制造商授权委托书及售后服务承诺函。  5.3所投产品数量及技术条件须满足技术规格书要求，客站旅客服务与生产管控平台需厂家出具针对此项目的授权函（递交投标文件时携带原件备查）。  6.履约信用要求：自招标公告发布之日起不在中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制交易目录期限内。  7.其他要求：（1）不接受联合体投标。（2）投标人不能为失信被执行人，提供“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站“信用信息”查询记录。（3）投标人自投标文件递交之日起前一年无人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录，需提供中国裁判文书网上的查询结果。 | 新疆巴州若羌至和田SDJC1/SDJC2标管段 | 2021年6月至工程结束（如有调整中标厂家需无条件接受） | 检测合格、含运输，落地价。送至招标人指定地点交货 |
| 1 | 旅服信息系统机柜（含配线模块） |  | 套 | 10 | 8 | | 18 | |
| 2 | 数据/应用服务器 |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 3 | 接口服务器 |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 4 | 旅服系统接入交换机（48口,8光） |  | 套 | 10 | 8 | | 18 | |
| 5 | 2屏业务操作终端 |  | 套 | 5 | 5 | | 10 | |
| 6 | 单屏业务操作终端 |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 7 | 打印机（A4激光） |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 8 | 操作台（系统控制台，含椅字2把） |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 9 | 车站级管控平台接入及调试 （小站) |  | 套 | 5 | 3 | | 8 | |
| 10 | 车站级管控平台接入及调试 （大站） |  | 套 | 0 | 1 | | 1 | |
| 二 | 综合显示系统 |  |  |  |  | |  | |
| 1 | 票额动态显示屏（LCD液晶拼接屏，含控制器，55寸\*6） |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 2 | 检票屏（7m\*1.5m，单面，全彩） |  | 块 | 4 | 3 | | 7 | |
| 3 | 检票屏（10m\*1.5m，单面，全彩） |  | 块 | 1 | 1 | | 2 | |
| 4 | 到发通告终端 |  | 台 | 10 | 8 | | 18 | |
| 5 | LED同步控制器 |  | 个 | 13 | 10 | | 23 | |
| 6 | 综合显示系统机柜（42U） |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 7 | 基本站台编组屏（2.432m\*0.608m ，单面，全彩） |  | 块 | 1 | 1 | | 2 | |
| 8 | 基本站台显示屏（2.432m\*0.76m\*2，双面单翼，全彩） |  | 块 | 2 | 2 | | 4 | |
| 9 | 站台显示屏（4.88\*0.732\*2，双面双翼，双基色，超高亮） |  | 块 | 2 | 2 | | 4 | |
| 10 | 地下通道显示屏（1.952\*0.732，超高亮） |  | 块 | 3 | 1 | | 4 | |
| 三 | 广播系统 |  |  |  |  | |  | |
| 1 | 客运广播系统设备（含自动检测倒机及控制设备，主备冗余） |  | 套 | 5 | 8 | | 13 | |
| 2 | 广播系统机柜 |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 3 | 15W壁挂式音箱 |  | 个 | 412 | 248 | | 660 | |
| 4 | 6W吸顶式扬声器 |  | 个 | 238 | 216 | | 454 | |
| 5 | 100W功放设备 |  | 个 | 102 | 64 | | 166 | |
| 6 | 200W功放设备 |  | 个 | 26 | 20 | | 46 | |
| 7 | 无线呼叫站 |  | 个 | 26 | 18 | | 44 | |
| 四 | 视频监控系统 |  |  |  |  | |  | |
| 1 | 视频监控机柜 |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 2 | 视频服务器（含存储20T） |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 3 | 监视终端 |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 4 | 视频交换机（48口，全光） |  | 台 | 0 | 1 | | 1 | |
| 5 | 视频交换机（24口，全光） |  | 台 | 8 | 3 | | 11 | |
| 6 | 视频交换机（12口，2光） |  | 台 | 10 | 8 | | 18 | |
| 7 | 视频交换机（24口，2光） |  | 台 | 6 | 5 | | 11 | |
| 8 | 视频交换机（24口，4光） |  | 台 | 6 | 5 | | 11 | |
| 9 | 网络高清一体化智能球型摄像机（含电源模块） |  | 台 | 132 | 84 | | 216 | |
| 10 | 网络高清枪机（含电源模块） |  | 台 | 266 | 219 | | 485 | |
| 11 | 汇聚箱 |  | 台 | 60 | 32 | | 92 | |
| 12 | 视频解码器 |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 13 | LCD屏（55吋，含控制器）综控室 |  | 套 | 5 | 3 | | 8 | |
| 14 | LCD屏（55拼接单\*6）综控室 |  | 套 | 0 | 1 | | 1 | |
| 五 | 电源及接地系统 |  |  |  |  | |  | |
| 1 | 信息机房UPS(30KVA) |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 2 | 低压配电柜 |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 3 | 输入配电柜 |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 4 | 电池柜 |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 5 | SPD保护器 |  | 个 | 200 | 160 | | 360 | |
| 六 | 电源及环境监控系统 |  |  |  |  | |  | |
| 1 | 电源及环境监控终端 |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 七 | 客运站房内门禁系统 |  |  |  |  | |  | |
| 1 | 门禁管理主机 |  | 台 | 5 | 4 | | 9 | |
| 2 | 单门控制器（含电锁、门磁、开门按钮、读卡器等） |  | 个 | 135 | 112 | | 247 | |
| 3 | 门禁接入交换机（12口，2光） |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 4 | 门禁接入交换机（24口，2光） |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 八 | 周界红外入侵报警系统 |  |  |  |  | |  | |
| 1 | 周界报警前端采集设备 |  | 套 | 35 | 28 | | 63 | |
| 2 | 周界报警交换机（12 口，4 光） |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 3 | 报警主机（含软件、音响） |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 4 | 安装硬盘录像机（含硬盘 8T\*4） |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 九 | 站台端部防护入侵系统 |  |  |  |  | |  | |
| 1 | 区域安防雷达设备（含联动球机） |  | 套 | 14 | 10 | | 24 | |
| 2 | 室外防水音柱 |  | 套 | 14 | 10 | | 24 | |
| 5 | 接入交换机（8口，2光） |  | 套 | 14 | 10 | | 24 | |
| 6 | 接入交换机（8口，4光） |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 7 | 服务器（含软件） |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 8 | 硬盘录像机 |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 9 | 报警终端（含软件） |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 10 | 设备汇聚箱 |  | 套 | 14 | 10 | | 24 | |
| 11 | 防入侵报警系统辅材备（各类吊装支架及器材） |  | 项 | 5 | 4 | | 9 | |
| 十 | 智能厕位显示系统 |  |  |  |  | |  | |
| 1 | 新设厕门显示屏 |  | 套 | 170 | 128 | | 298 | |
| 2 | 厕位传感器 |  | 套 | 170 | 128 | | 298 | |
| 3 | 供电/数据采集控制 |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 4 | 新设液晶终端 |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 十一 | 和田站扩容 |  |  |  |  | |  | |
| 1 | 和田站旅服生产管控系统调试及接入 |  | 项 | 1 | 0 | | 1 | |
| 2 | 旅服系统备品备件 |  | 项 | 1 | 0 | | 1 | |
| 十四 | 一键报警接入 |  |  |  |  | |  | |
| 1 | 一键报警接入设备（含报警主机） |  | 套 | 5 | 4 | | 9 | |
| 2 | 声光报警器 |  | 套 | 10 | 8 | | 18 | |
| 3 | 报警按钮 |  | 个 | 25 | 20 | | 45 | |
| 4 | 单防区模块 |  | 个 | 25 | 20 | | 45 | |
| 5 | 主控键盘 |  | 个 | 5 | 4 | | 9 | |
| HR-XX-JDKR局端扩容 | 一 | 集团公司端管控平台硬件扩容 | | | | | | | | 1.营业范围：投标人须在中华人民共和国境内依法注册，注册资金不少于1000万人民币；投标人须为投标主要物资的制造商或其对本包件的唯一授权代理商；  2.2.财务能力要求：投标人提供2017-2019年度经注册会计事务所审计的财务会计报表。  3.生产能力要求：投标物资生产能力满足现场供货要求。  4.质量能力保证：投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的质量管理体系认证证书，代理商需提供生产制造商的质量管理体系认证证书。）  5.供货业绩要求：  5.1投标产品具有2016年至2020年设计时速120km/h及以上的大中型铁路供货业绩和开通运营一年及以上的大中型铁路业绩旅服系统铁路应用业绩，在满足上述要求的业绩中大中型集团公司段管控平台应用业绩的累计应用数量全线不少于3个车站。以上均须提供供货合同（须含项目名称、合同清单（可隐去价格）和合同各方盖章页）及相应的中国铁路XX局集团有限公司或原铁路局主管站段及以上业务单位出具的用户证明文件。  5.2投标人所投相关联产品应为国家知名品牌，并提供主要物资的制造商授权委托书及售后服务承诺函。  5.3所投产品数量及技术条件须满足技术规格书要求，客站旅客服务与生产管控平台需厂家出具针对此项目的授权函（递交投标文件时携带原件备查）。  6.履约信用要求：自招标公告发布之日起不在中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制交易目录期限内。  7.其他要求：（1）不接受联合体投标。（2）投标人不能为失信被执行人，提供“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站“信用信息”查询记录。（3）投标人自投标文件递交之日起前一年无人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录，需提供中国裁判文书网上的查询结果。 | 新疆巴州若羌至和田SDJC2标管段 | 2021年6月至工程结束（如有调整中标厂家需无条件接受） | 检测合格、含运输，落地价。送至招标人指定地点交货 |
| 1 | 超融合服务器 |  | 套 | 0 | | 4 | | 4 |
| 2 | 云平台数据交换机 |  | 套 | 0 | | 2 | | 2 |
| 3 | 虚拟防火墙及虚拟化软件 |  | 套 | 0 | | 8 | | 8 |
| 4 | NTP母钟 |  | 套 | 0 | | 2 | | 2 |
| 二 | 集团公司云平台硬件扩容 |  |  |  | |  | |  |
| 1 | 超融合服务器 |  | 套 | 0 | | 4 | | 4 |
| 2 | 云平台数据交换机 |  | 套 | 0 | | 2 | | 2 |
| 3 | 虚拟防火墙及虚拟化软件 |  | 套 | 0 | | 8 | | 8 |
| 4 | 虚机WEB防火墙 |  | 套 | 0 | | 1 | | 1 |
| 三 | 集团公司端客运信息系统扩容 |  |  |  | |  | |  |
| 1 | 负载均衡设备 |  | 套 | 0 | | 5 | | 5 |
| HR-XX-AJXT安检系统 | 一 | 安检系统 | | | | | | | | 1.营业范围：投标人须在中华人民共和国境内依法注册，注册资金不少于1000万人民币；投标人须为投标主要物资的制造商或其对本包件的唯一授权代理商；  2.财务能力要求：投标人提供2017-2019年度经注册会计事务所审计的财务会计报表。  3.生产能力要求：投标物资生产能力满足现场供货要求。  4.质量能力保证：投标人须具有完善的产品质量保证体系（提供有效的质量管理体系认证证书，代理商需提供生产制造商的质量管理体系认证证书。）  5.供货业绩要求：投标产品具有2016年至2020年设计时速120km/h及以上的大中型铁路供货业绩和开通运营一年及以上的大中型铁路业绩旅服系统铁路应用业绩，在满足上述要求的业绩中大中型铁路安检应用业绩的累计应用数量全线不少于9个车站。以上均须提供供货合同（须含项目名称、合同清单（可隐去价格）和合同各方盖章页）及相应的中国铁路XX局集团有限公司或原铁路局主管站段及以上业务单位出具的用户证明文件。  6.履约信用要求：自招标公告发布之日起不在中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制交易目录期限内。  7.其他要求：（1）不接受联合体投标。（2）投标人不能为失信被执行人，提供“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站“信用信息”查询记录。（3）投标人自投标文件递交之日起前一年无人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录，需提供中国裁判文书网上的查询结果。 | 新疆巴州若羌至和田SDJC1/SDJC2标管段 | 2021年6月至工程结束（如有调整中标厂家需无条件接受） | 检测合格、含运输，落地价。送至招标人指定地点交货 |
| 1 | 安检仪（双源双视角） |  | 套 | 15 | | 12 | | 27 |
| 2 | 门框式安检仪 |  | 套 | 15 | | 12 | | 27 |
| 3 | 金属探测仪 |  | 套 | 32 | | 24 | | 56 |
| 4 | 防爆罐 |  | 只 | 15 | | 12 | | 27 |
| 5 | 防爆毯 |  | 块 | 15 | | 12 | | 27 |
| 6 | 壁挂式室外机柜（12U） |  | 套 | 5 | | 4 | | 9 |
| 7 | UPS（3KVA,1h） |  | 套 | 10 | | 4 | | 14 |
| 8 | 爆炸物及液体探测设备 |  | 套 | 5 | | 4 | | 9 |
|  | 合计 |  |  |  | |  | |  |

**说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以发货通知单为准。**